Следующая серьезная проблема – это преодоление кормушкой крутых  и зацепистых препятствий. Чем быстрее будет всплывать кормушка при выматывании снасти в самом начале подмотки, тем лучше. Эта способность зависит не только от конструкции кормушки, но и от материала, из которого она сделана. На этой характеристике остановимся подробнее.

Покупная кормушка-клетка (Фото №1.) изготовлена из листового металла, в котором штамповкой проделаны квадратные отверстия, а свинцовая подошва кроме функции якоря выполняет еще и роль лыжи, создавая подъемную силу при движении в воде. Мы же в дополнение рассмотрим влияние формы решеток покупной клетки на характеристику всплываемости кормушки.

На схематическом Рис. 1. показано примерное положение кормушки клетки, которое она принимает в воде при выматывании снасти для очередного перезаброса.



На Рис. 2. показана такая кормушка в вертикальном  продольном разрезе (немного в утрированном виде для лучшего понятия происходящих процессов). 



Синие стрелки – набегающая вода.

Красные стрелки – создаваемая набегающей водой подъемная сила.

Кроме значительной подъемной силы от свинцовой подошвы-лыжи есть еще небольшие дополнительные подъемные силы от продольных и поперечных плоских поверхностей сетки кормушки. Казалось бы от них почти никакого толка, но так ли это? Призовем на помощь беспристрастную арифметику.

Чтобы оценить помощь плоских решеток сетки кормушки подсчитаем их общую площадь на верхней плоскости кормушки. Длина и ширина стандартной покупной кормушки в среднем равна соответственно 45мм и 30мм, а её площадь равна: 45*30 = 1350мм2.  Теперь  вычтем из этой общей площади площадь 28 выштампованных отверстий размером 4,5*4,5мм. 28*4,5*4,5мм = 567мм2.

Полезная площадь верхней плоскости сетки, помогающая кормушке лучше всплывать, оказалась равна: 1350 - 567 = 783мм2. Запомним эту цифру.

Теперь определим площадь свинцовой подошвы размером 45мм * 18мм, которая будет равна: 810мм2.
В нижней плоскости сетки кормушки, не закрытой свинцовой подошвой, так же есть небольшая полезная площадь решетки. Если вычесть из нижней плоскости площадь свинцовой подошвы и площадь 14 отверстий, то мы определим полезную площадь нижней решетки, которая будет равна:  1350мм2 – 810мм2 – (14*4,5*4,5) = 256мм2. 

Суммарная площадь от верхних и нижних плоских поверхностей сетки кормушки будет равна: 783 + 256 = 1040мм2.
Сравнив площадь свинцовой подошвы (810мм2) и суммарную полезную площадь сетки (1040мм2) мы видим, что общая площадь плоских поверхностей сетки кормушки оказалась даже больше на  230мм2, чем площадь её свинцовой подошвы.  Эта поверхность очень активно помогает такой кормушке лучше всплывать и меньше заваливает её корму вниз при движении в воде. Такая кормушка легче выматывается из воды, почти сразу отрывается от дна и довольно быстро идет наверх. Из имеющихся в продаже кормушек эта модель, пожалуй, лучшая.

 Некоторые рыбаки сами изготавливают кормушки из строительной оцинкованной сетки с размером ячейки 5*5мм. подобно представленной на Фото №2.  Такие кормушки имеют один огромный недостаток. Они обладают слишком малой подъемной силой при движении в воде и, кроме того, создают очень большое сопротивление при выматывании снасти. Кажется, что вытягиваешь большую корягу.

На Рис. 3. наглядно видно, почему это происходит.

















При движении в воде она будет обтекать каждый поперечный пруток клетки (показано синими полукруглыми стрелками) и будет оказывать только тормозящее действие (показано коричневыми стрелками), направленное в противоположную сторону от направления движения кормушки. Как не крути такую кормушку, - о подъемной силе тут не может быть и речи. Кроме того, это торможение на верхней плоскости клетки станет разворачивать кормушку вокруг её проволочного крепежа по фиолетовой стрелке, еще больше заваливая корму вниз. Это еще больше увеличивает сопротивление движению кормушки при выматывании. Плоская свинцовая подошва-лыжа кормушки уже не будет справляться со своей второй задачей – создавать достаточную подъемную силу и такая кормушка превращается в «колун». Именно такое ощущение и испытывают все пользователи проволочных кормушек, сделанных из строительной сетки. Кормушка при выматывании сильно заваливает корму вниз и не выходит на поверхность воды вплоть до самого берега. Кроме того, в первые моменты начала подмотки она некоторое время даже ползет по дну, значительно увеличивая вероятность зацепов. 

Запомните, что все кормушки, сделанные из проволоки круглого сечения страдают этой болезнью независимо от их конструкции и веса, поэтому я настоятельно рекомендую исключить их из вашего арсенала.
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Направление движения кормушки клетки при выматывании снасти.
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Направление движения кормушки клетки при выматывании снасти.





Направление движения кормушки из строительной сетки при выматывании снасти.





Рис. 3.








