ALBRIGHT С ЗАМКОМ
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Шаг 1. Завяжите петлю на конце более толстой монофильной или плетеной лески и держите ее большим и указательным пальцами левой руки. Если более толстая леска монофильная, рекомендуется завязать на ней узел Haywire Twist или затянуть ее плоскогубцами с целью получения плотной петли. Просуньте конец более тонкой лески (обычно узел Bimini Twist) через петлю так, чтобы она выступала над петлей на 20-25 см. 
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Шаг 2. Пропустите конец тонкой лески под левый большой палец и потяните ее в сторону двух составляющих петли. Теперь сделайте несколько витков концом лески вокруг трех лесок слева направо. Хитрость заключается в пропускании левой руки с целью контролирования образующихся витков без уменьшения плотности. У первого витка конца лески должно быть противоположное направление - слева направо. Попробуйте сделать следующий виток, придерживая предыдущий. При использовании Bimini Twist достаточно 10 витков, из монофильной лески лучше сделать по крайней мере 12 витков. 
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Шаг 3. Когда витки готовы, просуньте конец более тонкой лески обратно через петлю, чтобы она появилась на той же стороне петли, откуда мы ее до этого вывели. Осторожно потяните за основную часть лески, чтобы затянуть витки, аккуратно придерживая их между большим и указательным пальцем, и подводя их в сторону закрытого конца петли. 
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Шаг 4. Держите основную часть более толстой лески в левой руке и протолкните витки большим и указательным пальцем, потянув при этом за основную часть тонкой лески. Эти действия выполняйте медленно, чтобы витки не соскочили с конца. Попеременно тяните конец тонкой лески и ее основную часть, пока витки не затянутся точно на конце лески. Затем с помощью плоскогубцев протяните конец еще дальше. 
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Шаг 5. Потяните за основные части обеих лесок, чтобы убедиться, что узел хорошо затянут. 
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Шаг 6. Чтобы закрыть узел и предотвратить выскальзывание конца лески, сделайте петлю на конце, направьте ее в сторону более толстой лески и сделайте три витка вокруг более тонкой лески (конец - как в случае узла Bimini Twist). 
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Шаг 7. Сильно потяните за концы лески, чтобы закрепить узел. Если витки лесок находятся на той стороне, где более тонкая леска, потяните за них, чтобы их затянуть. Если вы хотите получить меньший конец, витки накручиваются по направлению узла Albright перед затягиванием. 
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Шаг 8. Отрежьте лишние концы лесок, готовый узел должен выглядеть так, как показано на рисунке. 
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