Самодельный технопланктон.
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Пара слов о составе: мой состав на один бочонок технопланктона таков - 1 неполная ст. ложка кукурузной муки, 1 неполная ст. ложка рисовой муки, 1 неполная ст. ложка пшённой (не пшеничной!!!) муки. 1 неполная чайная ложка молотых семечек. И одна чайная ложка сухих сливок. Пользоваться таким прессом тоже легко: откручиваем верхнюю гайку, засыпаем туда техносмесь. Затягиваем пресс. 1 минуту греем на газу пресс, опять затягиваем. Ждём минут 5 -10 пока остынет пресс, опять откручиваем верхнюю гайку и вытягиваем уже готовый бочонок технопланктона. Вообще технопланктон используют для ловли толстолобика, но не хуже на него ловиться белый амур, карп, карась. Кому интересно, посмотрите этот http://video.yandex.ru/users/agolikov/view/3/ фильм о ловле толстолобика на технопланктон. Там даже показано, и рассказано как растворяется и как работает технопланктон (там показывают как растворяется "магазинный" планктон, но самодельный растворяется примерно так же) Но я могу и свой технопланктон заснять на видео, как он растворяется. Всем кто оценил, спасибо!!!
Хочу предложить Вашему вниманию чертежи, по которым я делал свои прессы (чертежи были взяты с форума по черновикам Альберта), какой пост не помню, если надо ищите.

Корпус пресса был сделан из дюймовой бесшовной трубы, гайки из дюймовой муфты (одна муфта была перерезана пополам), заглушки и вкладыши вытачивал у токаря, спица велосипедная утолщенная диаметром 3,0 мм, шток изначально был с резьбой на 12 мм, а потом переделал на 16 мм. (на 12 быстро выходит из строя).

Хороший пресс для изготовления планктона с нагревом. 

