Всё о фидерной катушке 

В последнее время, на волне популярности фидерной ловли, некоторые фирмы стали выпускать катушки, якобы предназначенные именно для этого вида рыбалки. Но как бы сказал «рыболов» Козьма Прутков: - « если на коробке увидишь надпись фидерная катушка – не обращайте особого внимания, потому как невозможно характеристики одной катушки подогнать под разные условия фидерной ловли».

Простые примеры: Спортсмен, использующий на соревнованиях медленную тяговую катушку, проиграет соперникам в скорости, а верный способ прикончить хорошую скоростную матчевую катушку – это использовать её на сильном течении с тяжёлыми кормушками. Без мощной катушки с бейтраннером идти на крупного карпа рискованно, а ловить с её помощью плотву и густёрку – руки отпадут.

При выборе катушки можно прислушаться к советам друзей и рекомендациям продавца, но до определённой степени. Что хорошо вашему другу спиннингисту, троллингисту или карпятнику, не всегда подойдёт и вам как фидермену. Лучше опросите друзей, катушки каких фирм оказались более надёжными и удобными. У каждой уважающей себя солидной фирмы есть полный ассортимент катушек на все случаи жизни. Поэтому в этой статье я не буду упоминать названия фирм (даже тех, продукцией которых пользуюсь сам), а дам рекомендации по выбору катушек, применительно к разным условиям. Но прежде, чтобы удобно было ориентироваться в терминах новичкам, несколько слов об основных характеристиках катушек, которыми мы будем оперировать.

КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ НОВИЧКУ.

Скорость подмотки, она же редукция, она же передаточное отношение – это количество оборотов ротора за один оборот ручки катушки. Чем меньше это соотношение, тем медленнее подматывает леску катушка, но тем она мощнее. Катушки с редукцией от 3.6:1 до 4.7:1 считаются силовыми или тяговыми. Более распространённое и универсальное отношение 5:1 имеют обычные спиннинговые катушки. У скоростных матчевых катушек это соотношение обычно от 6:1 до 7:1. Причём, чем выше передаточное число, тем плотнее намотка лески и, следовательно, дальше заброс.

Шпуля – материал и размер. На недорогих катушках шпули обычно из твёрдого пластика или графитовых сплавов. Те, что подороже имеют металлические шпули из различных сплавов алюминия и покрытием бортика шпули нитридом титана. Размер шпули определяется количеством лески максимального диаметра, которое она вмещает. В обиходе просто называют шпули двоечной, троечной. Или просто двойка, тройка и т.д.

Фрикцион – тормозная система, позволяющая при сильных рывках рыбы автоматически сбрасывать леску. Фрикцион размещённый прямо в шпуле называется передним, а расположенный в задней части корпуса катушки – задним.

Бейтраннер – дополнительный фрикцион, позволяющий плавно сходить леске даже при минимальном усилии и автоматически выключающийся поворотом ручки катушки. Обычно ставится на катушки для карповой ловли.

Остальные характеристики такие как укладка лески, антиреверс и количество подшипников, не имеют решающего значения в фидерной ловле и будут упоминаться просто как рекомендательные. Принимая во внимание все выше перечисленные характеристики катушки условно делят на спиннинговые, тролинговые, матчевые и карповые. Все они используются в фидерной ловле, а вот где и когда именно, мы сейчас и обсудим.

Вначале несколько пожеланий, которые касаются всех видов катушек. Поскольку ловля фидером очень динамична и требует частых забросов кормушек, борьбы с крупной рыбой на течении, а также с травой, корягами и водорослями, главным критерием выбора катушки должна стать её надёжность. А надёжность катушки это в первую очередь качество сборки и качество материала, из которого она собрана. Поэтому катушки известных фирм и стоят недёшево. Но скажу честно, вам дороже обойдётся на каждый сезон покупать новый китайский ширпотреб с десятью подшипниками (причём никто не гарантирует, что они там есть!), с шестерёнками из силумина (в лучшем случае!) и сборкой в стиле «ЛЕГО». Тем более если вы будете пользоваться шнуром (а придётся!), который из-за своей не растяжимости не прощает ошибок при неправильном вываживании или затянутом фрикционе. К тому же на левых катушках якобы алюминиевая шпуля очень часто из неизвестного науке сплава, а красивый жёлтый цвет на бортике шпули может быть чем угодно, только не нитридом титана. Ну просто не может нормальная катушка среднего класса с 4-5 подшипниками, металлической шпулей и хорошей сборки стоить меньше 200 гривен. Причём, что обидно, все это понимают, но многие пытаются экономить на своём же удовольствии от рыбалки. Граждане, если вам на рынке предложат красивую мясную вырезку всего за 5 гривен и скажут, что это свинина, вы рискнёте её съесть?!

Отбросив в сторону лирику, остановимся на ключевых моментах при покупке катушки. Итак, не гонитесь за количеством подшипников, как уже говорилось 4-6 шт. вполне достаточно. Размер шпули не меньше двойки и не больше четвёрки, причём желательно, чтобы хотя бы одна шпуля была металлической, а запасная графитовой. Тогда вы будете иметь возможность использовать и леску, и шнур. Что касается выбора фрикциона: передний или задний, то всё зависит от ваших привычек. Кстати меня особенно умиляет, когда в магазине какой-нибудь рьяный товарищ отговаривает друга взять понравившуюся тому катушку (причём действительно ему подходящую и по требованиям, и по цене) только из-за расположения фрикциона, безапелляционно утверждая, что тот или иной лучше. Свои плюсы и минусы есть у каждого, например: Передний фрикцион тоньше настраивается и даёт большее тормозное усилие, к тому же переднее расположение фрикциона делает катушку компактнее и легче. Задний фрикцион считается удобнее регулировать при вываживании рыбы, быстрее производится замена шпули. К недостаткам можно отнести повышенную засоряемость переднего фрикциона (надо чаще разбирать шпулю и прочищать диски от песка и грязи) и самозатягивание в процессе ловли заднего фрикциона (приходиться постоянно контролировать его состояние, особенно при ловле шнуром). К тому же не надо забывать, что некоторые катушки априори идут с тем или иным фрикционом. Например: матчевые всегда с задним, а карповые бейтранерные, естественно с основным передним. Кстати, у меня из шести катушек, четыре с передним и две с задним фрикционами. По большому счёту разницы особой нет, главное, как катушка будет сидеть на удилище и насколько удобно вам будет с ней работать. Поэтому не поленитесь, выбирая катушку, принести с собой удилище и опробовать на месте несколько вариантов. И вы сами убедитесь, что вам не имеет смысла ставить мощную катушку на лёгкий фидер и наоборот. Снасть должна быть гармоничной, именно тогда вы будете получать максимум удовольствия от рыбалки.

Спиннинговые катушки

Самые распространенные и универсальные катушки с числом оборотов от 5:1 до 5.5:1 составляют практически половину от всего разнообразия катушек, применяемых в фидерной ловле. На полках магазинов их тоже большинство, что и позволяет выбрать из них самые подходящие. К тому же у многих рыболовов занимающихся спиннингом уже есть достойные и проверенные в работе катушки. А сами знаете, что и спиннингистам хочется после постных судаков и щук побаловаться белой рыбкой: жирным карпом, сладким карасём, лещовыми ребрышками или вяленой таранкой. Тем более, что фидерное удилище так напоминает им любимые хлысты, что и переучиваться особо не требуется. Спиннинговые катушки подходят почти под все требования донной ловли, за некоторыми исключениями, о которых речь пойдёт ниже. Выбирая такую катушку, ориентируются в первую очередь на лёгкие и средние фидера, и умеренные условия: несильное течение, средней дальности заброс, рыба в среднем до 2-3 кг.(можно и больше!). В общем стандартные условия без особого экстрима. Шпуля катушки может быть двоечкой (под шнур) или троечкой(под леску).Желательно покрытие бортика шпули и ролика лесоукладывателя нитридом титана, поскольку именно на таких катушках чаще всего применяется шнур. Большими размерами не увлекайтесь, так как применять в этих условиях леску больше 0.2 или шнур толще 0.14 не имеет смысла. В общем об этих катушках большинство отлично осведомлено, поэтому перейдём к другим катушкам и другим условиям.

Тяговые или троллинговые катушки.

Обычно крупные, мощные, тяжеловатые, с медленной подмоткой(средняя редукция 4:1) используются у нас в основном для троллинга, ловли сома или морской ловле. Нужны ли они для фидера? Очень нужны, особенно если вы живёте на берегах древнего Славутича. Но сильное течение не только на Днепре; весеннее половодье любую тихую речушку превращает в бурный поток, несущий вниз массу грязи, травы, веток. И что делать если в это время и поднимается наверх вся белая рыба, идущая на нерест? Дальний заброс не нужен, скорость подмотки тоже не важна - рыба идёт прижимаясь к берегам, вес кормушек зашкаливает за 150-200 гр., а трофейные экземпляры плотвы или николаевской густеры при вываживании против стремительного течения сопротивляются не хуже карпа. Кроме того на шнур не половишь, после первого же заброса он буде похож на новогоднюю гирлянду, весь облепленный грязью и травой. Здесь и спасают мощные силовые катушки. Но не только весной они хороши, осенью отмирающая растительность поднимается со дна, сбивается в стаи-острова и отправляется на юг к морю, да еще и регулируемый сброс воды с водохранилищ смывает с берегов кусты, ветки и кучи хлама (остатки нашего культурного отдыха на природе). Кто вытаскивал, борясь с течением целлофановые пакеты и тому подобное, меня поймёт. Кроме того хороши тяговые катушки при ночной ловле леща, подходят для ловли крупного хищника на живца и в некоторых случаях для ловли карпа. Собственно говоря, пока не появились в достаточном количестве катушки с бейтраннерами их функции в какой то мере выполняли тяговые.

Катушки с бейтраннером.

Оказалось, что они действительно очень подходят для фидерной ловли, но конечно не являются панацеей, как восторженно писали авторы в нескольких прочитанных мной статьях. Во первых они не так надёжны, как тяговые, поскольку усложнены дополнительным механизмом торможения, а на практике всегда, чем механика проще, тем она надёжнее. Во вторых, опять таки из-за двух фрикционов эти катушки более громоздкие и тяжёлые, чем классические спиннинговые, так что для ловли плотвы. Подлещиков и карасиков применять их не стоит (они, собственно говоря не для этого и создавались). И в третьих, если уж покупать такую катушку, значит использовать бейтраннер. Только вот при ловле фидером на реке он практически бесполезен( за исключением ловли на живца) , так как удилище располагается перпендикулярно воде под большим углом. В этом случае бейтраннер просто не срабатывает, тем более, что гибкий кончик фидера работает как амортизатор, гася рывок рыбы. Проверено, даже поклёвки килограммового карася не заводили его, в то же время если максимально ослабить фрикцион, кормушку начинало тащить течение. К тому же, подсекая по привычке удилищем, я постоянно забывал его отключать и получалась холостая подсечка. В общем днём на течении при ловле обычной рыбы им лучше не пользоваться. Но вот ночью, бейтраннер часто бывает необходим: во первых течение ночью обычно медленнее, рыба подходит ближе к берегу и удилище можно наклонить ближе к воде, бейтраннер срабатывает нормально и сходов крупного леща стало меньше. Во вторых нередко ночью берёт сом, даже если вы специально его не ловите, кстати в этом случае он берёт чаще!

Что такое рывок сома объяснять не надо, если леска достаточно прочная и не рвётся сразу, то удилище, следуя печальной судьбе «Титаника» торжественно уходит в воду. И в третьих когда вы охотитесь именно на сома с пучком червей, медведкой и т.п. Кстати очень захватывающая рыбалка и довольно результативная с длинным и мощным фидером, чтобы поднять сомика со дна, провести его над перекатами и не дать уткнуться в камни под берегом.

А вот днём на реке я использую катушки с бейтраннерами в не менее увлекательной ловле фидером на живца. Все знают, что при такой ловле быстрая подсечка не всегда нужна, поскольку надо дать хищнику заглотить живца, а первый удар щуки способен скинуть фидер с подставки. Поэтому раньше я просто снимал катушки с тормоза или до предела отпускал фрикцион, но так как потом требовалась жёсткая, решительная подсечка ( особенно, чтобы пробить пасть судака). Это не было лучшим вариантом. С бейтраннером оказалось намного легче контролировать ситуацию. Об охоте на хищника с фидером я расскажу в дальнейшем, а сейчас ещё одно, собственно говоря, основное применение катушки с бейтраннером – ловля карпа.

Честно признаюсь, мне не по душе чисто карповая рыбалка с её род-подами, сигнализаторами, мощными палками, бойлами, палатками, лежанками, пивом и т.д.

Хотя я вполне понимаю и уважаю людей, занимающихся этим нелёгким делом. Возможно мне не хватает времени, поскольку правильная карповая рыбалка требует не менее 2-3 дней, чтобы всё расставить, промерить, закормить, завести оснастку и ждать. Вот ждать я как раз и не люблю, поэтому на карповую рыбалку я срываюсь вечером, ночку ловлю, а утром уже в магазине, делюсь с клиентами впечатлениями. К тому же предпочитаю активную ловлю, мне нравится наблюдать за поклёвкой, а не вслушиваться в пение сигнализаторов, сообщающих на какой палке сидит коропчук. Но при ловле карпа фидером на обычных катушках приходилось(особенно ночью) почти полностью отпускать фрикцион, чтобы не допустить обрыва леска или кражи удилища, бывало и такое, несколько раз плавал за удочками. С бейтраннером всё проще и удобнее, можете даже вздремнуть или заняться приготовлением ухи, поставив на кончик удилища специальный фидерный бубенчик со светлячком.

Матчевая катушка.

Кстати раз уж мы оказались на ставке, уха готовится. А карп не берёт, можно половить и другую рыбку. Ставим матчевую катушку и бросаем лёгкие кормушки или тяжёлые поплавки достаточно далеко. Большое передаточное число позволяет быстро перезабрасывать снасть. Особая форма шпули (широкая и неглубокая) позволяет применять тонкие лески без подмотки бэкинга. У меня на такой катушке леска 0.14 и поверьте часто она просто спасает при казалось бы полном бесклёвье. Вы можете быстро прощупать акваторию и найти рыбу. Кроме того матчевые катушки комплектуются и обычной глубокой шпулей, что позволяет использовать и более толстую леску. Правда в силу своей спецификации они не очень рассчитаны на использование шнура, в частности на бортик шпули обычно не наносят нитрид титана, но благодаря хорошей укладке (более плотной из-за высокого передаточного числа) дальность заброса не страдает. Матчевая катушка идеально подходит для ловли на ставках и водохранилищах, а также на реках с несильным течением. И не сказал бы, что только для некрупной рыбы, вы будете приятно удивлены, когда на том же ставке вроде неберущий карп вдруг начинает активно отзываться на вашу тонкую оснастку. В начале первой статьи в прошлом номере журнала на фото карпик за «трёшку», пойманный матчевой катушкой с использованием шнура POWER PRO 0.1мм. и поводка из лески SLR 0.12.(причём это был ещё не самый крупный экземпляр в тот день). Так что иметь матчевую катушку в своём арсенале желательно, а если вы увлекаетесь и поплавочной ловлей, то обязательно.

Итак подводя итоги выведем краткое резюме: фидерной катушки, как таковой, не существует, но большинство имеющихся в продаже подходят для фидера. Так что особо не ломайте себе голову и просто проанализируйте, в каких условиях вы в основном рыбачите, что уже есть в вашем арсенале и что следует прикупить. Для примера укажу какие катушки использую сам – три спиннинговые, две катушки с бейтраннером и одна (пока) матчевая.

Как сохранить катушку в добром здравии!?

Теперь несколько тонкостей при использовании катушек в фидерной ловле.

Как и в поплавочной ловле большое значение имеет правильное прикармливание места ловли. Как это делать, мы поговорим позже, а пока хочу обратить ваше внимание на одну серьёзную ошибку, которую допускаю рыболовы и авторы некоторых статей. Речь идёт о неправильном использовании флажка для защемления лески на бортике шпули. Вообще то он предусмотрен только для хранения лески на катушке. Но многие используют его как ограничитель дальности заброса и особенно этим страдают начинающие фидеристы, послушавшие «доброго совета». Ну как же, можно точно бросать кормушки на требуемую дистанцию. При этом ещё и рекомендуют в начале ловли поставить кормушку побольше и сделать 10-15 забросов с кормом, защемив леску в этот флажок, и в дальнейшем продолжать ловлю с этим ограничителем. С одной стороны казалось бы всё верно, корм ложится почти в одну точку, ловля происходит там же, все довольны. Но вот с другой стороны – тёщи тоже три. Во первых спросите у вашей катушки, как она относится к постоянным рывкам тяжёлых кормушек, тем более, что эти «специалисты» предлагают во избежание поломки удилища от рывка наклонять его к воде в конце заброса. То есть вся нагрузка от рывка ложится на катушку и ещё хорошо, если у вас леска стоит, а если шнур!? Вдумайтесь, удилище им жалко, чуют, что такие нагрузки вредны, а катушку не жалко? Во вторых прикиньте, какая нагрузка ложится на все узлы и соединения вашей оснастки и насколько она будет запутываться при возвратном движении после рывка? И в третьих, а что эти товарищи будут делать, если им повезёт и крючок схватит крупная рыба – бежать за ней по воде с фидером и кричать, подожди я леску с флажка сниму??! При всём при этом, самое интересное, что этот способ более менее себя оправдывает только на ставке, либо на не сильном течении и небольшой глубине. Поскольку от рывка корм высыпается ещё в толще воды ( а у некоторых, сам видел, ещё над водой!) и течением уносится подальше. Похоже этот способ прикармливания подсмотрели у карпятников, но забыли, что кидают свои тяжёлые ракеты они одними палками с мощными катушками, а ловят другими! По моему мнению гораздо проще отмечать дистанцию заброса маркером на леске, либо просто набить руку и глазомер, чем тратиться на новую катушку или полрыбалки распутывать оснастку.

По этой же причине, всегда закрывайте дужку лесоукладывателя рукой и делайте это после приводнения кормушки, подтормаживая леску рукой и удилищем. А в магазине при покупке обязательно проверьте катушку на «самосброс». Для этого отведите дужку лесоукладывателя в рабочее положение для заброса и сделайте несколько энергичных взмахов, имитирующих заброс удилищем. Только не трясите катушку как грушу, играя на нервах у продавца и пытаясь любыми способами заставить её сработать! Если при обычном взмахе дужка закрылась, такую катушку брать нельзя. Кстати при неправильном хранении ( особенно в чехле с другими удилищами и катушками) бывает слегка подгибается в ту или другую сторону дужка лесоукладывателя, а так как этот угол обычно тщательно вымерен, возможен будет и «самосброс» и непопадание лески на ролик и другие нехорошие вещи.Так что следите за катушкой, потому как в 70-80% выхода её из строя виноват сам рыболов.

При использовании катушек с задним фрикционом не забываете проверять его состояние, так как он имеет тенденцию к самозатягиванию.

Возьмите за правило после набивки кормушки кормом споласкивать руку в ёмкости с водой или хотя бы вытирать тряпкой, особенно если вы ловите катушкой с передним фрикционом. Увидев на что похожа катушка в конце рыбалки, вы поймёте, что это просто необходимость. Также не забудьте окончив ловлю протереть катушку хотя бы влажной тряпкой.

Особое внимание уделяйте рыбалке на пляжах, песок – злейший враг катушек, не роняйте их!

О том, что крупную рыбу нужно выводить выкачиванием слышали все, но многие до сих пор продолжают считать катушку облагороженным вариантом лебёдки. Особенно когда вытягивают пучки водорослей или островки проплывающей травы, а потом удивляются когда летят зубья ведущей шестерни.

При зацепах тоже не стоит слишком дёргать удилищем или тем более опускать его в линию с леской и тянуть на себя. Хорошо, если зацепился крючок, поводок тонкий ( надеюсь!) и оборвётся без вреда, а вот если в зацеп села кормушка на основной леске или тем более на шнуре, то вашей катушке не позавидуешь. Обычно в таких случаях, если позволяет место, отходят на несколько метров в стороны и делают несколько плавных взмахов удилищем, придерживая леску рукой и не затягивая фрикцион. Если поводок не оборвался, значит в зацепе кормушка, в таком случае при использовании лески есть ещё один способ. Придерживая леску рукой, удилище вытягивают в сторону зацепа, открывают дужку лесоукладывателя и рукой натягивают леску, отходя по берегу до предела разрывной нагрузки и потом отпускают. Леска, работая как резинка, может сорвать кормушку с зацепа. Если и это не помогло, обрывайте леску, намотав её на руку, а шнур на палку.

